x -20 -10 0 10 20

Normalised

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

TMVA Input Variable: x Signal Background

x 0

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

y -10 -5 0 5 10

Normalised

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

TMVA Input Variable: y

y 0

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%