Fisher response

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 dx/ (1/N) dN

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Signal Background

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

TMVA response for classifier: Fisher