Ntrk

5 10 15 20 25 30

1 /

(1/N) dN

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 Signal Background

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: Ntrk

Width

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0.00655

/

(1/N) dN

0 2 4 6 8 10 12 14

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable: Width