Ntrk (PCA)

-5 0 5 10 15

Width (PCA)

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05

Width versus Ntrk (Signal)_PCA