Ntrk (Gauss_Deco)

-6 -4 -2 0 2 4 6

1 /

(1/N) dN

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Signal Background

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable’Gauss_Deco’-transformed : Ntrk

Width (Gauss_Deco)

-2 0 2 4 6

0.283

/ (1/N) dN

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

U/O-flow (S,B): (0.0, 0.0)% / (0.0, 0.0)%

Input variable’Gauss_Deco’-transformed : Width