a) Si determini la forza necessaria per tirare a velocità costante le due masse
indicate nella figura, se m1=2.00 kg, m2=5.00 kg, μd1=0.300 e μd2=0.200. 
b) Quanto vale la tensione T1 nel filo di collegamento?
(Risultato: a) 15.7 N ; b) 5.88 N)
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(P24)
Un ascensore di massa 150 Kg è tirato verso l'alto da una fune, che può sopportare una tensione massima di 2000 N. Quale è il tempo minimo necessario per portare, in totale assenza di attriti, l'ascensore dal primo al quinto piano, tra cui c'è un dislivello di 12 m ? Quale è invece il tempo se si aggiunge un attrito dinamico di 400 N ?

(P24)
Due cubetti di massa 100 g si muovono su un piano inclinato di angolo 15°; il primo
non subisce attrito, mentre il secondo è soggetto ad attrito dinamico di coefficiente
μ=0.1. Quanto è lungo il tragitto, affinché i due cubetti, partendo contemporanea-
mente da fermo dallo stesso punto, arrivino con una differenza temporale di 5 s ?
[bookmark: _GoBack]quale è in tal caso il lavoro delle forze di attrito?


Un volano cilindrico omogeneo di raggio R = 2 m e massa m = 11 kg ruota con velocità angolare di  1210 giri/min intorno al suo asse. Al volano viene applicata una forza frenante tangenziale costante ad una distanza radiale r = 1 m. Il volano si ferma in t = 2 minuti, determinare:
1. Il lavoro compiuto dalla forza per fermare il volano;
2. Il modulo della forza frenante;
3. Il numero di giri compiuti prima di fermarsi.


Una ruota di raggio R = 0.1 m, massa m = 1 kg e momento di inerzia I (la massa è tutta concentrata nella circonferenza) è inizialmente ferma nel punto A all’altezza h1 = 5 m, cade rotolando
 senza strisciare su di un piano inclinato. Il piano si raccorda alla base, senza spigoli, con un altro piano inclinato che termina nel punto B di altezza h2 = 3 m con un angolo θ = 21°.
1. Calcolare l’energia cinetica nel punto B
2. Calcolare le componenti Vx e Vy della velocità del centro di massa nel punto B


(P52)
Un campione di rame di massa 100 g viene riscaldato in un forno fino alla temperatura T. Poi viene inserito in un calorimetro di rame di massa 150 g, contenente 200 g di acqua. La temperatura iniziale dell’acqua e del calorimetro è 16°C e la temperatura finale dopo che è stato raggiunto l’equilibrio è 38°C. Quando si pesano il calorimetro e il suo contenuto, si osserva che sono evaporati 1.2 g di acqua. Quale era il valore della temperatura T?
Il calore specifico del rame è 387 J/(Kg ・ K), quello dell’acqua è 4,186 kJ/(kg K) ed il calore latente di evaporazione dell’acqua è 2.26・ J/Kg


(P52)
Due moli di un gas perfetto monoatomico hanno la pressione iniziale p1 = 2 atm
e il volume iniziale V1 =2 l. Al gas viene fatto percorrere il seguente ciclo reversibile: viene fatto espandere isotermicamente finché il suo volume
non è diventato V2 = 4 l, poi viene riscaldato a volume costante fino ad avere la
stessa pressione iniziale e poi viene compresso a pressione costante fino a tornare
allo stato iniziale.
a) Si rappresenti questo ciclo su un diagramma PV.
b) Si calcolino il calore fornito al gas e il lavoro compiuto dal gas durante ogni
parte del ciclo.
c) Si trovino le temperature T1, T2 e T3.
